**附表3：**

政府专职应急（消防）救援队员招聘

业务技能测试项目及标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **测试成绩对应分值、测试办法** | 备注 |
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| **一人三盘水带连接（秒）（内扣式）** | 34" | 32" | 30" | 28" | 26" | 24" |  22" | 20" | 18"  | 16" |  |
| **着装：**参考人员着全套灭火防护服；**操作程序：**1.甩开第一盘水带，将一端接口连接在分水器上，另一端接口与第二盘水带连接。2.双手各持1盘水带，跑到13m甩开线处，甩开第二盘水带，并与第三盘水带连接。3.跑到33m甩带线处，甩开第三盘水带，连接上水枪，冲出终点线，成立射姿势。**操作要求：**1.水带扭圈不得超过360°。2.分水器不得拖出拖止线。3.冲出终点前必须完成全部动作。**成绩评定：**1.计时从发出“开始”信号至参考人员完成全部操作，举手示意喊“好”止。每人可操作2遍，取最好成绩。2.有下列情况之一者不计成绩：①水带、水枪、分水器接口脱口的。②冲出终点未完成全部操作的。3.有下列情况之一者加2s：①第一盘水带甩开后未到甩开线的。②水带出线、压线的。③分水器拖出分水器拖止线的。4.得分超出10分的，每递减2秒增加1分。 |
| **翻越障碍铺设水带（秒）** | 29″ | 28″ | 27″ | 26″ | 25″ | 24″ | 23″ | 22″ | 21″ | 20″ |  |
| **着装：**参考人员着全套灭火防护服；**操作程序：**1.参考人员甩开65mm水带，连接分水器和水枪跑至障碍板处。2.将水枪插于腰带内，通过单杠梯翻越障碍至地面，拖拉水带越过终点线。**操作要求：**1.水带不得脱口、卡扣。2.单杠梯要逐级攀登。**成绩评定：**1.计时从发出“开始”信号至参考人员完成全部操作，举手示意喊“好”止。每人可操作2遍，取最好成绩。2.得分超出10分的，每递减1秒增加1分。 |
| **单人操作六米拉梯（秒）** | 16″50 | 16″ | 15″50 | 15″ | 14″50 | 14″ | 13″50 | 13″ | 12″50 | 12″ |  |
| **着装：**参考人员着全套灭火防护服；**操作程序：**1.参考人员迅速携梯至架梯区内。2.双手交替拉绳，将拉梯架设在第2层窗台。3.在辅助人员的保护下逐级攀登进入窗内，双脚着地。**操作要求：**1.保护人员必须戴手套，拉梯靠窗后方可扶梯保护，严禁将手伸入梯蹬内。2.升梯时，双手不得同时松开拉绳，防止内梯滑落。3.梯脚必须架在架梯区内，拉梯上端必须超过窗台2个梯蹬。4.拉梯未锁定或架在窗框外时严禁攀登。**成绩评定：**1.计时从发出“开始”信号至参考人员完成全部操作，举手示意喊“好”止。2.得分超出10分的，每递减0.5秒增加1分。 |
| **攀登挂钩梯（秒）** |  40″ |  37″ | 34″  | 31″  |  28″ |  25″ |  22″ |  19″ |  16″ | 13″  |  |
| **着装：**参考人员着全套灭火防护服；**操作程序：**1.参考人员双手握住梯梁，梯钩脱离窗台，两梯脚抵靠塔基，两脚前后站立。2.参考人员将梯钩挂于窗台，左脚蹬第二蹬、右手抓第七蹬，逐级向上攀登至第二层。3.骑坐在二层窗台，左小腿勾住窗台内侧，右脚紧贴塔壁，上体稍向外倾，左手支撑窗台，右手提起挂钩梯，同时外转90°。4.左手握住梯梁，双手交替向上升梯，当梯钩高于第三层窗台时，双手握梯梁内转90°，挂于第三层窗台。5.右脚蹬第一蹬并转身，左脚蹬窗台，右手抓第七蹬，逐级向上攀登。6.依次攀登至第四层窗口，进入窗内，双脚着地，面向窗口。**操作要求：**1.攀登梯子时，必须逐级攀登，双手不得同时脱离梯蹬。2.挂梯时，梯子挂钩露出窗台不得超过3齿。3.参考人员应在辅助人员挂好安全钩，确认安全后方可开始操作。**成绩评定：**1.计时从发出“开始”信号至参考人员完成全部操作，举手示意喊“好”止。2.有下列情况之一者不计成绩：①未逐级攀登的。②挂钩梯挂钩露出窗台超过3齿的。3.得分超出10分的，每递减3秒增加1分。 |
| **备注** | 测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。 |